**Віскозиметр ротаційний портативний**

**Віскозиметр ротаційний портативний. Діапазони в’язкості\*30 мПа с - 400 000 мПас**( можлива додаткова консультація з постачальниками-для емульсій, кремів, зубних паст)

Версія R (для зразків з більш високою в’язкістю)Приклад - HAAKE Viscotester 3/ThermoScientific Haake