Етикетувальник автоматичний:

* Етикетка пласка двостороння
* Тип датера: термопринтер дворядний
* Регулювання термопринтера по висоті і вздовж (шаг регулювання 0,1 мм)
* Висота етикетки від 20 до 230 мм, ширина етикетки від 20 до 200 мм
* Продуктивність 25-35 шт/хв
* Можливість клеїти етикетку (паперову, паперову з ламінацією, поліпропіленову, поліетиленову). Товщина етикетки від 0,06 мм.
* Можливість клеїти на флакон: вага флакону 200 мл від 20 гр, товщина стінки флакона від 0,3 мм, кут нахилу до 45 градусів. Висота флакону від 50 мм до 280 мм.
* Кількість 1 шт