**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

ПАТ «СУМИХІМПРОМ»

Директор департаменту з будівництва

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сергій БОЙКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ДЕФЕКТНИЙ АКТ)**

на ***ремонт будівельних конструкцій стінової огорожі будівлі виробничого корпусу ЦФК з вузлом механічної подачі фоссировини із ЦГС (інв. № 019045339) (в осях А-М (по вісі 14) та в осях 13-14 (по вісі М) ЦФК ПАТ «СУМИХІМПРОМ».***

**Умови виконання робіт:** Будівля експлуатується. Роботи виконуються на фасаді стінової огорожі з відмітки +20,400 м до відмітки+37,700 м.

Обсяги робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ***В осях А-М (по вісі 14)*** |  |  |  |
| 1. | Демонтаж металевого віконного блоку | т | 0,5 |  |
| 2. | Виготовлення металевого фахверку на відм. 0,000м вагою до 0,1 т. | т | 0,684 |  |
| - | Швелер №18 | т | 0,644 | Матеріали замовника |
| - | Кутик 140х10 | т | 0,067 |
| 3. | Монтаж металевого фахверку до 0,1 т. | т | 0,684 |  |
| 4. | Зашивка стінової огорожі плитами OSB товщ. 10мм | м2 | 7,875 |  |
| - | Плита OSB | шт/ м2 | 2,52/7,875 | Матеріали замовника |
| - | Саморізи по металу 5,5х50 | шт | 50,0 |
| - | Тарілка металева дожимна 80х40х7 мм | шт | 50,0 |
| 5. | Зашивка стінової огорожі профнастилом | м2 | 41,6 |  |
| - | Профнастил ТП 60 | м2 | 43,6 | Матеріали замовника |
| - | Саморізи по металу 5,5х50 | шт | 110,0 |
| 6. | Виготовлення металевих конструкцій для закріплення стінових панелей на відм. 0,000 вагою до 0,15т | т | 3,7 |  |
| - | Кутик 110х7 | т | 1,25 | Матеріали замовника |
| - | Кутик 100х8 | т | 2,24 |
| - | Круг д20 | т | 0,36 |
| 7. | Свердління отворів в залізобетонних стінових панелях глибиною 200 мм ø24мм | шт | 202,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Монтаж металевих конструкцій закріплення стінових панелей за допомогою ручної дугової зварки. | т | 3,68 |  |
| 9. | Встановлення внутрішніх риштувань на висоту 17,0м *(горизонтальна проекція)* | м2 | 22,0 |  |
| 10. | Встановлення зовнішніх риштувань на висоту 17,0 м*(вертикальна проекція)* | м2 | 374,0 |  |
|  | ***В осях 13-14 (по вісі М)*** |  |  |  |
| 11. | Виготовлення металевих конструкцій для закріплення стінових панелей на відм. 0,000 вагою до 0,15т | т | 0,16 |  |
| - | Кутик 100х8 | т | 0,15 | Матеріали замовника |
| - | Круг ø 20 | т | 0,02 |
| 12. | Свердління отворів в залізобетонних стінових панелях глибиною 200 мм ø24мм | шт | 10,0 |  |
| 13. | Монтаж металевих конструкцій закріплення стінових панелей за допомогою ручної дугової зварки. | т | 0,16 |  |
| 14. | Навіска канатних систем | шт | 1,0 |  |
| 15. | Перенавіска канатних систем | шт | 7,0 |  |
| 16. | Зняття канатних систем | шт | 1,0 |  |

Склав:

Начальник БС ВКБ Павло КУЛЬОМЗА