Камера фарбувальна з сухою фільтрацією FPS (Фарбувальний пост)

Та системою припливної вентиляції і підготовки повітря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ
Розмір робочої зони, ДхШхВ, м. 5 х 4 х 2,5
Розміри стельового пленуму, м. ШхД 4 х 2
Розтин зони витяжки, ШхВ, м. 2,5 х 1,9
Ефективна площа фільтрів викиду, м. кв. 4,25
Потужність витяжної вентиляційної установки - 4
Потужність припливної вентиляційної установки - 4
Продуктивність по повітрю, м. куб./год. - 8000
Теплова потужність повітрянагрівача водяного, кВт, при 90/70 С - 91
Споживання теплової енергії водяним калорифером, при 90/70 С,
м3/год - 4











1. *мовний "0" прийнято чистову підлогу основного цеху, в якому буде встановлюватися ФСК.*