**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Послуги з технічного огляду

**«Експертне обстеження (технічне діагностування) та технічний огляд** **будівлі цеху гальвано-захисних покриттів(лінія 32) вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»**

код 71630000-3 за ДК 021:2015 «ЄЗС»

1. **Назва послуги.**
2. Послуги з проведення експертного обстеження (технічного діагностування) та технічного огляду стану будівлі, вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, визначення ресурсу безпечної експлуатації приміщення та існуючих кран-балок приміщення ТОВ «БРАЗ» за адресою: м.Бровари, бул.Незалежності, 32.
3. **Мета надання послуг**

Метою надання послуг з експертного обстеження (технічне діагностування) та технічного огляду будівлі цеху гальвано-захисних покриттів(лінія 32) вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» є визначення стану будівельних конструкцій, будівлі, споруд, інженерних мереж, доцільність у проведенні ремонту, реконструкції і модернізації, умов та строку подальшої безпечної експлуатації устаткування, оцінка технічного стану складових частин, деталей, або їх елементів, перевірка їх на відповідність технічним вимогам та оцінка рівня безпечності та можливості подальшої експлуатації приміщення, вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв для попередження відмов та аварійних ситуацій, забезпечення надійної роботи обладнання.

1. **Основні вимоги до надання послуг**
	1. Виконавець експертного обстеження та технічних оглядів (надалі - **Виконавець**) надає послуги в умовах діючого виробництва, яке є об'єктом підвищеної небезпеки, не порушуючи режимів роботи обладнання в цілому.
	2. Послуги повинні надаватись організацією, що визначається процедурою закупівель, яка повинна мати досвід надання аналогічних послуг, чинні дозволи та/або зареєстровані декларації, розпорядчі та інші документи, що визначені в Кваліфікаційних та інших вимогах до учасників торгів, а саме:

Електронні копії та/або скановані копії чинних дозвільних документів, що підтверджує наявність у Учасника права виконувати роботи з підвищеної небезпеки (чинний дозвіл відповідного органу Держпраці та/або Держгірпромнагляду, виданого згідно з вимогами «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26 жовтня 2011 року та/або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці зареєстрованої відповідним органом Держпраці, згідно з Порядком:

* + Роботи, що виконуються на висоті понад 12 метрів;
	+ Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, в тому числі: вантажопідіймальні крани-балки.
	1. Фахівці **Виконавця** повинні відповідати вимогам, що визначені «Порядком атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки.

 **5. Виконавець** надає копії чинних посвідчень і свідоцтв про підвищення кваліфікації експертів технічних з промислової безпеки, атестованих у відповідності до Переліку напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2017 року № 824, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 року за № 723/30591, навчальними закладами за типовими навчальними програмами, розробленими Державною установою «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» з урахуванням пропозицій відповідних галузевих об’єднань організацій роботодавців (за їх наявності) та затвердженими Держпраці, а саме проведення технічного огляду та/або експертного обстеження вантажо-підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також фахівців неруйнівного контролю, які будуть виконувати випробування за методами згідно програм проведення робіт, складених у відповідності до чинних НД.

**5.1**.Послуги з експертного обстеження та технічного огляду обладнання повинні надаватись організацією, яка відповідає «Вимогам до суб'єктів господарювання, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, проводити (проводять) технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», які затверджено Наказом Міністерства економіки України 27 листопада 2023 року № 17954 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2024 р. за № 76/41421.

* 1. **Виконавець** під час надання послуг з експертного обстеження (технічного діагностування) виконує наступні роботи:
	+ здійснює аналіз умов та режимів експлуатації;
	+ проводить огляд і перевірку обладнання;
	+ проводить комплекс робіт з неруйнівного контролю;
	+ за позитивними результатами оглядів та неруйнівного контролю – проводить випробування (статичне, динамічне) вантажопідіймальних кранів і машини, підйомників (при потребі);
	+ проводить визначення механічних характеристик, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;
	+ виконує електро-вимірювальні роботи (ЕВР) на заявленому обладнанні;
	+ здійснює комплекс розрахунково-аналітичних процедур з оцінки та
	прогнозування технічного стану, що включають  розрахунок режимів роботи;
	+ виконує оцінку технічного стану вантажопідіймальних кранів і машини, підйомників з визначенням залишкового ресурсу, аналізує отримані результати та виконує відповідні записи в паспортах (журналах), в установленому порядку;
	+ за результатами експертного обстеження виконавець готує висновок експертизи;
	+ виконує відповідні записи в паспортах вантажопідіймальних кранів, підйомників в установленому порядку.

**5.3.Замовник** послуги при проведенні технічного огляду в/п кранів самостійно виконує наступні роботи:

* + заходи щодо безпечного проведення робіт (наряд-допуск, ПВР, інструкції, тощо);

Технічний огляд та експертне обстеження проводиться за обов’язкової участі представників **Замовника**: працівника, який здійснює нагляд за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.

1. **Основні вимоги при наданні послуги:**

**6.1**.Послуги надаються з дотриманням вимог чинного законодавства України, чинних нормативно-правових документів та нормативно-правових актів.

* 1. Послуги з технічного огляду надаються з дотриманням вимог, викладених в діючих нормативних документах:
	+ НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажо-підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
	+ НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
	+ НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спе-ціальних установок»;

**7.** Під час надання послуг працівники Виконавця зобов’язані дотримуватись вимог охорони праці та техніки безпеки у відповідності до вимог діючих на ТОВ «БРАЗ» інструкцій з ОП та чинних нормативно-правових документів. Відповідальність за дотримання працівниками Виконавця вимог охорони праці та техніки безпеки покладається на Виконавця послуг.

**8.Порядок здавання документації**

**Виконавець** :

1. За результатами проведення експертного обстеження (технічного діагностування) та технічного огляду **Виконавець** послуг повинен:

а) надати **Замовнику** висновок експертизи в об’ємі передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року №687 «Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) будівельних конструкцій, вантажопідіймальних механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», із змінами.

Експертний висновок повинен бути затверджений керівником експертної організації та скріплений підписом експертів технічних з промислової безпеки.

Експертні висновки оформляються українською мовою для кожної будівельної конструкції, вантажо-підіймального крана, підіймального пристрою і відповідного обладнання окремо. Висновки надаються не пізніше ніж через 15 робочих днів з моменту завершення проведення експертного обстеження.

1. За результатами проведення первинного та чергового (періодичного) технічних оглядів **Виконавець** послуг (експерт технічний з промислової безпеки по напрямку проведення технічного огляду) повинен зробити відповідний запис у паспорт (журнал) обладнання про проведення первинного або чергового (періодичного) технічного огляду.
2. Акт здачі-приймання наданих послуг **Замовник** підписує тільки після внесення зазначеного запису в паспорт вантажопідіймального крана, механізму.