Насос для викачування кулачковий (тип ОРА-10 (HP-10) або аналог):

* Продуктивність 6,3 м3/год
* Вхід/вихід ДУ 50. Молочна гайка.

Кількість 1 шт