Компресор гвинтовий:

* Продуктивність - об’єм загальний 4 м3/хв. +30% (5,2-5,5)
* Кількість залежить від продуктивності кожного компресора
* Загальні розміри установок не повинні перевищувати площу: 70\*340 см

Ресивери такою ємність, щоб установку можна було ставити у приміщенні