**«Комплекс робіт по бурінню та обладнанню свердловини на воду (глибина 90м) за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності,32» (очікуваний дебіт свердловини Q=6м куб/год.) Вода з даного горизонту відповідає вимогам ДСТУ «Вода питна»**

1. **Замовник:**
	1. Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАЗ»;
	2. Код за ЄДРПОУ: 44443894;
	3. Місцезнаходження: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 32;
	4. Поточний рахунок (IBAN): UA383005280000026005000028465;
	5. Посадові особи замовника:
		1. З питань, пов'язаних з підготовкою тендерних пропозицій, учасники процедури закупівлі можуть звертатися до: Світлана Зембіцька 067-461-66-12;
		2. З питань технічної частини предмету закупівлі, учасники процедури закупівлі можуть звертатися до: Олександр Ковтонюк 097-356-66-62
2. **Інформація про предмет закупівлі:**

Найменування предмету закупівлі: «**Комплекс робіт по бурінню та обладнанню свердловини на воду (глибина 90м) за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності,32**».

* 1. Кількість робіт: 1 послуга;
	2. Місце виконання робіт: 07400, м. Бровари, бульвар Незалежності, 32;
	3. Умови оплати: розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника грошових коштів, після пред’явлення Підрядником акту виконаних робіт встановленої форми, підтвердженого підписами та печаткою: - працівника Технічного нагляду, - уповноваженого представника Замовника, - уповноваженого представника Підрядника;
	4. Період уточнення інформації про закупівлю: визначається електронною системою;
	5. Кінцевий строк подання пропозиції: визначається електронною системою;

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

1.

**«Комплекс робіт по бурінню та обладнанню свердловини на воду (глибина 90м) за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності,32»(очікуваний дебіт свердловини Q=6м куб/год.) Вода з даного горизонту відповідає вимогам ДСТУ «Вода питна»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування робіт**  | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | Буріння та установка колони труб поліпропіленових Д=125\*7,4 мм з фільтром довжиною 3м\*90м | послуга | 1 |  |
| 2 | Додатковий фільтр довжиною 3м | м | 3 |  |
| 3 | Приямок глибиною 2м з бетонними кільцями та їх установкою Д=1500мм, кришкою та люком | комплект | 1 |  |
| 4 | Насосна станція з глибинним електронасосом і комплектом деталей повної обв’язки : електронасос, Гідроакумулятор 100л, Система автоматики, Оголовок на свердловину, Трос нержавіючий, Кабель, Термомуфта, Клапани зворотні, Труба водопідйомна Д=32мм п/е, Фітинги та крани кул | шт | 1 |  |
| 5 | Монтаж насосної станції | послуга | 1 |  |
| 6 | Врізка в існуючий водопровід | послуга | 1 |  |